붙임 2		물품 제작 및 구매 규격서

테프론 진공 탱크로리차량 규격서

2026년  4월

청주산업단지관리공단

□ 테프론 진공 탱크로리차량 규격서

항 목

내           용

목  적

◦본 규격은 반도체 제조공정에서 발생하는 (폐)황산을 수집하여 처리공장까지 운반하는데 사용되는 장비로써 화학물질관리법, 폐기물관리법 등을 준수하고, 유해화학물질 차량운송시설 설치검사 기준에 부합하는 탱크로리 차량의 설계 및 제작, 납품하는데 필요한 최소한의 사항을 규정하고자 함.

적  용

◦제조사는 제조물 책임법, 품질안전기본법 등 특수차량의 안전과 관련된 법령을 적용함.

◦이 규격서는 발주처에 탱크로리차량을 설계․제작․납품하는 자에게 적용함.

◦관련 법·령·규칙·훈령·고시 등 제규정을 적용하며, 본 규정에서 정하는 내용이 법·령·규칙·훈령·고시의 내용보다 강화되어 있는 경우에는 이 규격서에 의함.

하자보증

기    간

◦제조사는 발주처의 검사․검수가 완료되어 차량등록일 시점으로 상용차에서 보증하는 기간과 동일한 하자보증이 가능하도록 하자보증이행계획서를 제출할 것.

◦탱크 등 특장장치 전반에 대해서는 차량등록일 시점을 기준으로 3년을 적용.

◦블랙박스, 후방카메라 등 상용차 출고 후 별도로 부착된 전기전자장치의 경우 1년을 적용.

◦차량 유리창 썬팅시공의 경우 2년을 적용.

사 용 자

교    범

및

제출서류

◦상용차(차량취급) 사용설명서, 부품리스트, 특장부품 교체관련 정보서.

◦탱크 및 배관계통도, 특장부분 예방조치 및 사용점검에 대한 설명서.

◦유해화학물질 관련 제반서류, 등록증(구조변경확인내역 포함).

◦유해화학물질 운송차량 설치검사 수검에 필요한 모든 증빙서류 일체

◦특장차 제작사의 상호․주소 및 전화번호.

◦특장차 사용 및 조작 매뉴얼

◦부수장비 및 지급장비 목록․실물사진

◦사용설명서는 컬러로 제작할 것.

차량제원

◦차량 : GVW 40톤, 유로 6 적용(해당 모델 또는 그 이상의 성능을 보유한 모델)

◦탱크 : 15,000리터 황산 30% 저장용 탱크

◦배관 : 내산펌프를 이용한 배관

◦조립 : 차량과 탱크의 조립

◦도장 : 노란색(폐기물관리법에 따른 지정폐기물 운반차량의 색상 참조)

◦제원(mm) : 하단규격 동일 또는 동등 이상의 규격

전장	전고	전폭	축간거리	타이어
				전축	리프팅	후축
12,710	3,345	2,490	8260	12R22.5	385/65R22.5	12R22.5

◦보조브레이크 : 리타터 부착

표   식

◦차체의 날카로운 모서리부분은 안전하게 보호하여야 하며, 차체로부터 250밀리미터 이상돌출된 부분은 충돌로부터 안전할 수 있도록 야광색 표시를 할 것

◦경고표시는 사람이 다치거나 안전을 위해 금지해야 하는 곳에 부착할 것

◦주의표시는 차량이 고장 나거나 손상될 우려가 있는 곳에 부착할 것

◦알아두기는 용어 또는 추가 설명 등 정보 제공을 위해 필요한 곳에 부착할 것

◦금지표시는 안전을 위해 반드시 지켜야 하는 곳에 부착할 것

엔진 및 섀시

◦엔진은 엔진출력 540마력 285토크 이상인 유로6 엔진 제품을 사용(사용연료 : 경유)

◦섀시는 상용차 제작의 최신사양 사용

변속장치

◦자동식(풀 오토방식)변속장치 : ZF 전진 12단, 후진 4단 기준

휠/타이어

◦알루미늄 휠을 기본으로 장착(상용차 기본적용 제품)

◦상용차 출고 기준 스패어 타이어 기본 장착

냉․난방장치

◦상용차 출고 기준으로 실내 풀오토 냉난방 장치를 적용할 것.

항 목	내 용
축전지	◦특장용 축전지의 성능을 증명할 수 있는 국내 또는 국외인증을 취득한 제품일 것.
차량발전기	◦상용차 출고기준을 만족하는 제품일 것.
동력인출장치 (P.T.O)	◦상용차 출고기준을 만족하는 제품일 것.
내비게이션	◦출고시 순정 후방카메라가 적용된 차량이라 하더라도, 특장 작업 및 후방 부착 장치(호스, 배관 등)로 인해 후방 시야 확보가 곤란한 경우에는 추가 후방카메라를 설치하여야 한다. 추가 설치되는 카메라는 별도의 모니터 또는 기존 차량 디스플레이를 통해 후방시야 확인이 가능하도록 구성하여야 한다. ◦후방카메라는 차량 뒷면 하단에서부터 뒤로 5미터 이상, 차량 측면 끝단에서부터 좌․우측으로 1미터 이상 확인이 가능할 것. ◦후진 변속시 후방카메라와 자동으로 연결되고 수동으로 작동이 가능할 것. ◦후방감지센서 적용(경고음 포함, 센서 3개소 이상). ◦설치 위치 및 모델은 발주처와 협의할 것.
차량용 영상저장 장치 (블랙박스)	◦영상저장장치는 시동시 자동(On/Off)으로 작동되며, 또한 수동으로도 On/Off 가능할 것. ◦전방 QHD(2560×1440) 이상, 후방 FHD(1920×1080) 이상의 해상도를 지원하는 4채널 이상 제품일 것. ◦저장용량은 128GB 이상(메모리 확장 가능)으로 할 것. ◦GPS 기능을 포함하고, KS 인증 또는 이에 준하는 품질 인증 제품일 것. ◦300만 화소 이상의 이미지 센서를 적용하고, 야간 촬영 보정(HDR 등) 기능을 포함할 것. ◦포맷프리 기능 및 내장 또는 보조 배터리를 포함하며, 이상 작동시 표시 기능(LED 등)을 갖출 것. ◦장착 위치 및 모델은 발주처와 협의하여 선정할 것.
후진경음기	◦후진경음기는 후진기어 변속 즉시 자동으로 작동될 것. ◦후미 범퍼에는 후진경음기 및 장애물 감지센서(3개소 이상) 설치할 것. ◦방수 및 방진구조로 견고하게 설치할 것. ◦제작사(상용차) 출고시 설치되어 정상 작동되는 경우는 제외함.
유리창	◦차량의 유리 전체는 열차단 및 자외선 차단용 필름으로 시공할 것. ◦가시광선 투과율 및 반사율 등 도로교통법을 준수할 것. ◦자외선 차단율 90% 이상, 열 차단율 60% 이상의 제품으로 시공할 것 ◦제품의 브랜드, 품질 및 등급 등 공단과 협의하여 시공할 것.
승차석	◦시트의 재질은 가죽형 시트커버를 부착할 것 ◦운전자석 및 조수석 승차자의 안전을 위해 에어백이 설치되어 있을 것 ◦운전자석에는 ON/OFF 할 수 있는 열선시트 및 통풍시트를 적용 할 것
현가장치 스프링보강	◦장비 및 적재화물 무게로 인한 뒷 스프링 쳐짐현상 방지시공을 할 것. ◦시공 전 방법 등에 대하여 공단과 협의 할 것.
도 장	◦화학물질관리법, 폐기물관리법 유해화학물질 운송·운반 시의 위험성 경고표지에 관한 기준 등 제규정에 적합하도록 도장할 것. ◦차량 상부, 접근계단 발판, 스텝트레이드 등 발이 접촉되는 부분에는 미끄럼방지 처리를 할 것(차체계단은 알루미늄 타공 패널 사용 가능). ◦공식인증기관의 성능시험을 받은 미끄럼방지 코팅제 또는 미끄럼방지 테이프로 균일하게 시공하고 젖은 상태에서의 마찰계수는 1.0 이상일 것. ◦도장은 1차(워시 프라이머 1회) 및 2차(외부 우레탄 1회)로 나누어 진행할 것. ◦가열건조(열처리)온도는 섭씨 영상 60도 이상이어야 함. 다만, 자연 건조형 우레탄도료를 사용할 때에는 가열 건조를 생략 가능. ◦차체와 특장바디의 연결부, 탱크하부, 일반강재 등은 고무타입의 언더코팅을 40~60마이크로미터 이상 되도록 방청도장을 할 것. ◦차량 외부에는 청주산업단지관리공단 기관로고 및 명칭을 공단과 협의하여 부착할 것.

항 목	내 용
탱 크	◦용도 : (폐)황산 저장용 ◦용량 : 15,000리터(4,200리터 - 4칸 구조) ◦재질 : SUS304, 동체, 경판 6T + 테프론(PTFE) ◦내부방파판 : 화학물질관리법 및 관련 고시 기준에 부합하고, 유해화학물질 운반차량 설치검사에 적합하도록 제작하되, 테프론 내·외부 내구성에 간섭이 발생하지 않도록 설계 및 제작한다. ◦구조 - 진공맨홀(앞) : 압력·진공 조절 및 넘침 방지 기능을 갖는 진공맨홀(1EA) - 이중맨홀 : 유해화학물질 상차를 위한 각 격실별 이중맨홀 설치 - 테프론호스게이지 : 탱크 내부 물질의 양을 확인할 수 있는 액위계 - 하부 메인밸브 : 각 격실의 내용물 차단 및 배출을 위한 하부밸브를 설치 - 배출밸브 : 탱크 후미 배출부는 테크론 밸브 및 커플링을 포함하고, 최종 배출구는 50A 호스 체결이 가능한 구조로 하며, 배출구 후단 잔존 압력 확인용 압력계를 설치하고, 메 인 밸브는 자동 밸브로 적용하되 유량 조절용 핸들형 밸브를 추가 설치하며, 모든 밸브 는 LOTO 적용이 가능하도록 구성 - 방호틀 : 탱크 내부 넘침 방지장치 외에, 상부 맨홀부에는 법에서 정한 적합한 높이의 방호틀을 설치하여 외부 충격에 의한 손상을 방지하고, 필요시 추가적인 넘침 방지기능 을 확보 - 우수배관 : 독립 배관의 듀얼 드레인 방식 - 고무코팅 : 탱크 상부에 부식방지를 위한 고무고팅 5T이상으로 설치 - 접지 : 접지 포인트는 도장되지 않은 금속 노출 상태로 설치하여야 하며, 접지 클램프 체결이 용이한 구조로 제작 - 밴트 : 탱크로리 사방밸브 인근에 진공 작업 시 탱크 내부 가스를 외부 가스회수장치로 이송할 수 있도록 호스 연결이 가능한 구조(플랜지 또는 커플러 등)의 50A 가스 회수용 배관을 추가 설치 - 밴트 밸브 : 상부 밴트 밸브는 자동 작동이 가능한 밸브로 설치 - 오버플로우 : 센서 및 부착 경광등으로 설치 ※ 안전사항 : 모든 밸브 및 연결부는 누출방지구조로 제작하고, 비상시 차단이 가능하도록 구성하며, 유체 접촉부는 취급 물질에 적합한 내식성 재질을 적용
배 관	◦펌프/이방밸브 : 진공펌프 10KL 1EA - 구동방식(차량용 P.T.O.에 의한 구동) - 재질 : FC ◦체크밸브 : 1식 - 용도 : 공기의 역류를 억제하여 오일의 역류를 방지하기 위한 목적으로 설치함. - 규격 : STS304, 80A ◦에어크리너(STS304) : 1식 - 용도 : 내용물의 역류와 오일의 역류를 확인함. - 구조 : 원형 형태의 테프론 코팅된 조립 구조. ◦사방밸브 : 1식 - 용도 : 펌프 구동으로 발생하는 공기의 방향을 변환시켜 흡입, 배출을 조절함. - 규격 : STS304, 65A ◦오일탱크(STS304) : 1식 - 용도 : 오일을 저장. 진공펌프 회전에 의하여 오일이 순환되며, 진공펌프의 마모를 방지 하고 유막을 형성하여 진공효율을 높임. - 구조 : 원형으로 내부는 테크론 코팅구조이며 진공펌프와 연결됨. ◦오일여과기(STS304) : 1식 - 용도 : 순환되는 오일을 공기와 분리시켜 오일의 외부 분출을 예방함. - 구조 : 오일과 공기를 분리하기 위한 이중 내부 테프론 코팅구조. ◦안전변(STS304) : 4EA - 용도 : 탱크 내부에 지나친 압력이 발생할 경우 탱크를 보호하기 위해 설치함. - 구조 : 스프링 내장형으로 압력조절이 가능한 구조임. ◦호스보관함 : 좌우 각 1식 - 규격 : 배출밸브와 동일한 규격으로 설치.

항 목	내 용
안전기준	◦각종 전기장치, 연료라인, 브레이크 파이프, 유압라인 등은 지면으로부터 기계적 손상이 없도록 보호될 것. ◦차체에 설치된 장치 등이 차체의 외측으로 250밀리미터 이상 개방되거나 인출되는 구조일 경우에는 반사지 등의 위험안내표지를 부착할 것. ◦볼트와 너트로 고정되는 결합부위에서 볼트의 나사산 돌출길이는 너트가 완전히 체결된 상태에서 최대 20 ㎜ 이하로 하거나 캡으로 마감할 것. ◦더블캡과 특장바디에 사용된 금속재료의 마감부분은 날카롭지 않게 할 것. ◦차량 화재에 대비하기 위해 분말소화기 1개를 설치할 것. ◦볼트 및 너트, 블라인드리벳, 팝너트로 고정할 것(직결피스 사용 금지). ◦볼트 및 너트, 팝너트는 밀리미터 표준피치를 적용할 것. ◦차량과 탱크를 튼튼히 고정하여 운행 및 작업시 안전성을 확보할 수 있을 것. ◦탱크 후레임과 차량 후레임을 고장력 볼트로 조립하여 안전성을 확보할 수 있을 것. ◦타이어 보호와 주행시 이물질 튐 등의 사고를 예방하기 위해 휀다를 설치할 것. ◦차량의 측면 보호 및 안전운행을 위한 가드레일을 설치할 것. ◦차량 후면 추돌시 안전성 확보를 위한 후방범퍼를 설치할 것.
차체접근 사다리 및 안전난간대	◦차량 후미에 탱크로리 상부 루프 캐리어까지 오르내릴 수 있도록 설치할 것. ◦사다리 및 워크웨이 폭은 450mm 이상으로 제작할 것. ◦차량의 움직임 등으로 사다리가 이탈 및 소음이 발생하지 않도록 제작 설치할 것. ◦스테인리스 재질로 90CM 이상의 높이, 200㎏ 이상의 하중을 견딜 수 있도록 제작할 것. ◦탱크 상부에 추락 방지 난간대를 설치할 것.
기 타	◦용량검사 : 500리터 단위 눈금표시 ◦유해화학물질 허가사항의 안전검사 및 자동차 튜닝검사 또는 자기인증검사 ◦별도의 장비보관함 1식을 공단과 협의하여 설치할 것. ◦공단은 원활한 시공 및 부실제작 방지를 위하여 차량 제작기간 동안 검사와는 상관없이 수시로 제작감독과 필요한 자료의 요청을 계약자에게 할 수 있음.

□ 테프론 진공 탱크로리차량 세부 요청사항