붙임 6		공사시방서

“휴폐업공장 리모델링사업 및 복합문화센터 건립사업”

스타트업센터 옥탑층 구조보강공사 시방서

2026. 5.

스타트업센터 공장동 옥탑층 구조보강공사 시방서

1. 공 사 명 : 청주산단 스타트업센터 공장동 옥탑층 구조보강공사

2. 공사기간 : 14일간

3. 공사장소 : 충북 청주시 공단로126번길 51, 청주산단 스타트업센터

4. 기초금액 : 8,547,000원(VAT 포함)

5. 공사내용 : 공장동 옥탑층 구조보강공사 실시

5. 공사의 일반사항

○ 적용범위

본 시방서는 청주산단 스타트업센터의 공장동 옥탑층에 대한 장비반입을 고려하여 추진하는 구조 보강공사에 대하여 적용한다.

○ 공사의 범위

- 강관 조립말비계 설치 및 해체공사, H형강 등 철골공사(구조 보강)

- 천장 텍스철거 및 다시 붙이기작업, 내화페인트 칠공사, 폐기물처리 등

○ 기기 및 재료

- 기기 및 재료는 신품으로 생산일로부터 1년 이내 생산된 제품으로 한다.

- 기자재에 사용되는 물품은 안전 인증제품(KC) 및 한국공업규격품(KS표시품)을 사용하고, KS 인증이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 제품을 사용한다. 부득이 수입대체품을 사용해야 하는 경우에는 해당 생산국가의 품질인증 제품을 사용해야 한다.

- KS규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, KS표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

- 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충한다. 또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

○ 재해방지 및 피해 대책

- 공사중 발생 우려가 있는 재해 및 사고를 미리 예방하기 위하여 계약자는 피고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달하여야 한다.

- 납품 기기 및 장비 등이 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

- 작업 중에 사고가 발생한 경우에는 그 즉시 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임으로 최단기간 내에 복구하여야 한다.

○ 안전관리의 책임 및 부담

계약자는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 등에 규정된 안전관련 규정 및 안전수칙을 준수하여야 하며, 공사 중에 발생되는 계약자 소속 임직원에 대한 사고와 제3자에 대한 사고 및 피해에 대해서는 계약자가 민·형사상 모든 책임을 부담한다.

○ 하자의 보증

- 본 공사에 대한 하자보증기간은 준공검사일로부터 2년으로 하고, 하자보증금률은 총 계약금액의 10%로 한다.

- 공급자는 하자 보증기간에 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

- 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

○ 준공, 납품 및 검사

- 공사 완료 후 발주처 담당자의 입회하에 시운전을 실시하여야 하며 인수인계는 서면으로 감독관의 승인을 득하여야 한다.

- 계약자가 납품하는 모든 제품은 국내 기업이 생산한 제품으로 발주처 요구성능 조건을 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

6. 기타사항

가. 본 시방서 이외의 사항은 국토교통부 제정 표준시방서(KASS) 및 각 공사관련 학회 제정 일반 표준시방서 및 현행 각종 법령의 기준에 맞도록 시행하고 그 외의 사항은 발주처의 해석과 지시에 따라야 한다.

나. 현장은 늘 기기 및 재료 등을 깨끗이 정리정돈하며 통행의 불편이나 사고방지 및 예방조치에 만전을 기하고, 작업중 발생한 재활용품은 지정장소에 운반하고 폐기물 및 부산물 등은 계약자의 책임과 비용으로 반출처리한다.

다. 시공 중 기존 건축물과 기타 시설물에 피해를 입힌 경우에는 감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라 시공자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

라. 공사 시공과정(시공 전·후 현황)과 시공 후의 보이지 않는 부분에 대하여 반드시 사진을 촬영해야 하고, 공사 전･후 사진과 시공과정을 정리한 사진대지 1부를 부착한 사진첩을 제출해야 한다.

마. 도급자는 건물 내 출입자들의 안전을 위하여 제반 안전 조치를 취한 후 시공하고 안전관리책임자를 배치하여야 하며 사고 발생시 모든 책임은 도급자가 부담한다.

바. 작업현장 내에서의 음주 및 흡연, 물 이외의 음식료의 취식을 금하며 화재에 주의하여야 한다.

사. 공사가 완료된 후 주변을 정리 정돈하고 청소를 깨끗이 한 다음 준공검사에 임해야 한다.

아. 현장과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 의문이 생길 때는 즉시 감독관과 해당 작업의 착수 이전에 협의하고 그 지시에 따른다.

자. 현장대리인은 작업자들의 안전사고 및 화재 예방에 대한 경각심을 수시로 고취시키고 점검한다.

차. 용접 작업이 필요한 경우에는 미리 소화기를 배치하고 작업에 대한 과정을 감독관의 확인을 받는다.